# Sunterra MedSpa — Guía Imprenta · CMYK + Pantone

**Versión:** 1.0 · 2026-04-28
**Para:** imprentas profesionales · separación de color · color management

---

## Conversión RGB → CMYK + Pantone Aproximado

> **IMPORTANTE:** Los valores Pantone son APROXIMADOS — Pantone PMS es un sistema licenciado y los matches exactos requieren guía Pantone física + verificación visual. Los CMYK son cálculo conversion sRGB→CMYK Coated, ajustar según perfil de imprenta local.

### Paleta primaria (8 colores canónicos)

| Color | HEX | RGB | CMYK aprox | Pantone PMS aprox | Uso |
|-------|-----|-----|------------|-------------------|-----|
| **Terracota** | `#D97757` | 217, 119, 87 | C0 M55 Y65 K0 | **PMS 7416 C** o 7585 C | Acento dominante · CTAs |
| Terracota light | `#E89A7E` | 232, 154, 126 | C0 M40 Y50 K0 | PMS 488 C | Hover · highlights |
| Terracota dark | `#B85C3D` | 184, 92, 61 | C20 M70 Y75 K8 | PMS 7586 C | Pressed · profundidad |
| **Café** | `#6B4423` | 107, 68, 35 | C40 M65 Y90 K45 | PMS 7567 C o 1545 C | Detalles · acentos |
| Café light | `#8B6244` | 139, 98, 68 | C30 M55 Y70 K30 | PMS 7568 C | Café suave |
| Café dark | `#4A2E17` | 74, 46, 23 | C50 M70 Y90 K65 | PMS 4625 C o Black 7 C | Texto sobre cream |
| **Cream** | `#FAF5EC` | 250, 245, 236 | C2 M3 Y8 K0 | PMS 9181 C | Background dominante |
| Cream warm | `#EDD9C4` | 237, 217, 196 | C5 M15 Y22 K0 | PMS 9183 C | Superficies cálidas |
| **Texto dark** | `#2A1E15` | 42, 30, 21 | C50 M65 Y75 K85 | PMS Black 4 C | Texto primario |

---

## Workflow recomendado para imprenta profesional

### Paso 1 · Entregar al impresor

Los archivos canónicos para imprenta son:

1. **SVG vectoriales** (`logos/svg/`) — escalan infinito, el impresor convierte a CMYK con su perfil
2. **PNG @1536px** (`logos/png/`) — para imprenta digital o cuando SVG no aplica
3. **PDF print-ready** (`aplicaciones/print-ready-pdf/`) — para tarjetas + hoja membretada con bleed + crop marks

### Paso 2 · Pedir prueba de color (PMS strike-off)

**ANTES de tirada larga (>250 piezas):**

- Solicitar prueba de color física (proof match-print o digital proof calibrado)
- Verificar contra **Pantone PMS 7416 C o 7585 C** físico
- Aprobar visualmente bajo luz D50 (luz de imprenta estándar)
- Documentar referencia aprobada para futuras tiradas

### Paso 3 · Especificaciones de papel

| Pieza | Papel recomendado | Acabado |
|-------|-------------------|---------|
| Tarjetas presentación | Bond cream 350gsm o cotton 250gsm | Mate o uncoated |
| Hoja membretada | Bond cream 90gsm | Uncoated |
| Sobre #10 | Bond cream 90gsm | Sin barniz |
| Stickers | Vinil mate o adhesivo permanente | Mate |
| Brochures/Folletos | Cream 150gsm | Mate o satin |

**NUNCA usar:** papel brillante metalizado, foil dorado, glossy uv-coated — rompen estética minimalista.

### Paso 4 · Tintas

**Opción premium:** impresión Pantone directa (PMS 7416 C)
- Más caro pero color exacto y consistente entre tiradas

**Opción estándar:** CMYK 4 tintas
- Más económico
- Color puede variar 5-10% entre tiradas distintas
- Pedir siempre prueba de color

**Anti-patrón:** NO usar tinta naranja fluorescente o digital print sin perfil ICC calibrado.

---

## Imprenta recomendada en Querétaro

> Si tienes una imprenta de confianza, valida que cumpla:
> - ICC profile calibrado (FOGRA39 o similar)
> - Capacidad de prueba de color física
> - Conocimiento de papel cream/uncoated (no solo brillante)
> - Mínimo 5 años de experiencia

Ejemplos de imprentas que cumplen estos criterios en Querétaro:
- Litografía Impresores Garibay
- Imprenta Comercial Querétaro
- (consultar con PAUER para shortlist actualizada)

---

## Verificación post-impresión

Cuando recibas las piezas impresas:

1. **Color check bajo luz D50** (luz natural mediodía)
2. **Comparar contra Pantone PMS 7416 C** (guía física)
3. **Verificar registro:** wordmark + tagline alineados perfectamente, sin doble impresión
4. **Verificar troquel:** corte limpio, no fibras visibles en bordes
5. **Verificar bleed:** color terracota llega exactamente al borde sin franja blanca

Si hay desviación significativa → reclamo a la imprenta para reimpresión.

---

## Soporte

**PAUER Growth Partner**
pauer.io · hello@pauer.io · Querétaro, México
